**附件1：双柱双面书架参数**

**双柱双面书架参数**

1、书架规格尺寸W\*D\*H：（内W900mm,外W1000mm）\*500mm\*2200mm/6层空间，可调节隔板。

2、材质：架体采用优质一级冷轧钢板，钢板裸板厚度为立柱：≥1.5mm、挂板：≥1.0mm、横梁：≥0.8mm、隔板：≥0.8mm、底板：≥1.5mm。

3、制作板材需经酸洗磷化后方可使用，板材采用数控机床裁板，折弯，冲孔。立柱打孔分布均匀，隔板采用折弯工艺底部增加加强筋，保证承重力，经久不变形。

4、架体表面处理工艺：前期需酸洗磷化处理，采用环保漆，环保、无味，采用静电喷涂工艺，色泽一致、颜色更持久，漆膜厚度0.08mm。漆面颜色应甲方要求。

5、外观要求：整体平整、美观，无外露焊接处，表面无皱皮、挂流、疙瘩、飞漆等缺陷。提供符合GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复书架》标准的检验报告复印件。

6、护板材质为优质防火板，规格500\*2200mm，漆面颜色应甲方要求。